완도군 공공하수처리시설 현황

읍 면 (11)	대 상 시설명 (43개소)	용량 (톤/일)	처 리 공 법	가 동 개시일	소재지	중계펌프장 (62)
완도읍	완도하수 처리장	5,000	SBR 공법	’08.03.11	가용리 1091-1	3
	죽청오폐수처리장(폐수)	1750	표준활성슬러지법	‘99.05.15	가용리 1090-4	5
	사 정	60	현수다단계고도처리공법	’09.01.18	중도 768	0
	정 도	110	침지식분리막공법	’08.05.19	정도 382	1
	망 남	60	SBR(연속회분식반응조공법)	’09.06.30	군내 산73-5	3
금일읍	도 장	95	침지식분리막공법	’06.02.28	장정 479	1
	금일읍	400	SYMBIO공법(표준활성처리법)	‘16.02.03.	신구 1564	6
	동 송	40	ABR공법(담체를이용 고도처리)	‘16.02.02.	충동 825-1	3
	용 항	40	토양피복접촉산화	’99.02.25	충동 156	0
	월 송	70	FNR공법(철석출장치이용 고도처리)	’09.03.31	월송 산144-7	2
	동 백	95	FNR공법(철석출장치이용 고도처리)	’08.09.05	동백 101-1	1
노화읍	도 청	40	침지식분리막공법	’04.02.27	도청 663-2	0
	노화읍	480	KSMBR(중공사 정밀여과막)	‘16.02.11.	이포 750-6	11
	당 산	50	토양식오수정화장치	’00.02.10	등산 924-2
	방 축	45	ABR공법(담체를이용 고도처리)	‘16.02.02.	방서136-23	1
	구 석	50	분뇨및고농도유기공법	’98.03.05	구석 1785-23	0
	동 고	80	담체를이용한질소인제거	’02.05.23	동천 647-2	0
고금면	고 금	250	KSMBR(중공사 정밀여과막)	‘17.01.05	고금 덕암 458	2
군외면	불 목	60	현수다단계고도처리공법	’09.03.25	불목 49-1	0
	원 동	400	SBR(연속회분식반응조공법)	’10.03.05	원동 274	3
	삼 두	80	KHBNR(혐기,무산소,호기,용존산소저감조를 이용한 고도처리공법)	’09.02.27	삼두 811-8	0
신지면	송 곡	90	현수다단계고도처리공법	’04.09.22	송곡 474-12	1
	신 지	1,200	KSMBR(중공사 정밀여과막)	’15.01.23	신리 153-12	5
	대 곡	50	고도처리합병정화	’98.03.05	대곡 648	0
	신 상	70	담체를이용한질소인제거	’01.06.19	신상 112	0
	양 지	50	고도처리합병정화	’98.03.05	월양 1028	0
	금 곡	40	담체를이용한질소인제거	’02.05.21	대곡 2005-1	0
	동 고	150	침지식분리막공법	’07.07.16	동고 601-4	1
약산면	가 사	35	침지식분리막공법	’04.11.09	해동 210-22	0
	장 용	160	현수다단계고도처리공법	’08.08.21	장용 1235-8	0
	득 암	80	현수다단계고도처리공법	’09.05.01	득암 341-4	2
소안면	진 산	60	FNR공법(철석출장치이용 고도처리)	’08.05.14	진산 1128-4	0
	횡 간	30	KHBNR(혐기,무산소,호기,용존산소저감조를 이용한 고도처리공법)	’06.09.25	횡간 387	0
	비 자	150	현수다단계고도처리공법	’19.01.21	비자 993	1
금당면	울 포	110	FNR공법(철석출장치이용 고도처리)	’13.01.10	차우 374	3
보길면	예송 1	100	침지식분리막공법	’03.12.29	예송 281-3	0
	예송 2	50	현수다단계고도처리공법	’09.03.04	예송 281-3	0
	통 리	60	현수다단계(토양식오수정화)	’13.01.10	중통 1179-3	3
	중 리	100	담체를이용한질소인제거	’02.06.04	중통 337-8	1
	여 항	70	담체를이용한질소인제거	’02.06.04	중통 798	0
	백 도	40	침지식분리막공법	’03.10.13	중통 116-7	0
	청 별	120	현수다단계고도처리공법	‘18.01.24	부황 15-1	1
생일면	용 출	30	현수다단계고도처리공법	’10.04.30	봉선 340-5	2