대기오염측정망 설치 후보지 평가결과 보고

우리군 대기오염측정망 구축에 따른 위치의 적정성 등 측정망 운영 전반에 걸쳐 현지조사를 통해 측정소를 선정하기 위하여 구성한   대기오염측정망 평가단의 평가결과임

법적근거

❍ 대기환경보전법 제3조(측정망 설치 및 상시측정)

❍ 대기오염측정망 설치․운영지침(2016. 9. 환경부)

사업개요

❍ 사 업 량 : 도시대기측정망 1개소

❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.

❍ 설치장소 : 완도군 일원

❍ 측정항목 : 10개 항목

미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), 오존(O3), 이산화황(SO2),

일산화탄소(CO), 이산화질소(NO2), 풍향, 풍속, 기온, 습도

❍ 사 업 비 : 195백만원【국비 97.5(50%), 군비 97.5(50%)】

그동안 추진사항

❍ 2018. 3. : 대기오염측정망 설치계획 수립

❍ 2018. 5. : 대기오염측정망 설치 후보지 평가계획 수립

❍ 2018. 5. : 대기오염측정망 설치 후보지 평가단 구성

평가단 회의개최 및 평가결과

❍ 평가일시    : 2018. 6. 1.(금) 14:00 ~ 17:30

❍ 평가단 구성 : 7명

소 속	직위(직급)	성 명
영산강유역환경청	연 구 사	최OO
전남보건환경연구원	과 장	이OO
	연 구 사	이OO
한국환경공단	차 장	안OO
군장대 항공운항과	교 수	정OO
자연보호중앙연맹 (완도지회)	지 회 장	김OO
	부 회 장	윤OO

❍ 평가내용 및 결과

- 평가내용

구 분	평 가 항 목
측정소 위치(75점)	◦ 용도지역에 따른 적정설치 여부(15점)
	◦ 고정 오염원의 영향 여부(15점)
	◦ 주변건물의 영향 여부(15점)
	◦ 수목의 영향 여부(15점)
	◦ 도로의 영향 여부(15점)
시료채취구(25점)	◦ 설치높이 및 방향의 적정 여부(25점)

- 평가결과

구 분 평가위원(7명)	설치 예정 위치
	완도읍 사무소	군외면 사무소	신지면 사무소	신지 건강증진센터
평가결과	71.0	71.4	85.3	92.6
영산강유역환경청 최OO 연구사	75	67	87	88
전남보건환경연구원 이OO 과장	72	73	91	96
전남보건환경연구원 이OO 연구사	58	60	78	89
한국환경공단 안OO 차장	92	79	78	93
군장대 정OO 교수	76	76	95	95
자연보호중앙연맹 김OO 지회장	70	85	90	98
자연보호중앙연맹 윤OO 부회장	54	60	78	89

측정망 평가단 종합의견

위 치	의 견	개 선 사 항
완도읍 사무소	❍ 인근 완도항의 영향이 클 것으로 예상 ❍ 뒤편이 산으로 둘러싸여 있고 옥상 양측에 태양광 시설이 설치되어 다소 영향을 미칠 수 있음
군외면 사무소	❍ 바닷가에 인접하여 오존 등의 영향이 클 것으로 예상되며, 옥상에 태양광 시설이 다소 영향을 미칠 것으로 예상
신지면 사무소	❍건물 노후에 따른 안전성 진단이 필요
신지 건강증진센터	❍측정소 출입을 위한 안전 시설물 확보 필요	측정소 외벽에 철제 계단 설치

금후 추진계획

❍ 2017. 6월  : 설치예정지 대기오염도 측정의뢰(한국환경공단)

❍ 2017. 6월  : 측정망 설치계획 결정·고시

❍ 2017. 10월 : 측정장비 신규설치

❍ 2017. 11월   : 전산망 구축 및 시험가동

별첨(위원별 세부 평가결과)

평가자	구 분	평가항목	완도읍 사무소	군외면 사무소	신지면 사무소	신지 건강증진센터
영산강유역환경청 최OO 연구사	측정소위치	지역용도	12	10	11	13
		오 염 원	10	7	14	13
		주변건물	13	12	14	12
		수 목	10	12	14	14
		도 로	12	10	14	13
	시료채취구	높이 및 방향	18	16	20	23
	합 계		75	67	87	88
전남보건환경연구원 이OO 과장	측정소위치	지역용도	12	12	13	15
		오 염 원	9	9	14	13
		주변건물	10	9	14	13
		수 목	9	12	13	15
		도 로	11	10	14	15
	시료채취구	높이 및 방향	21	21	23	25
	합 계		72	73	91	96
전남보건환경연구원 이OO 연구사	측정소위치	지역용도	12	3	12	13
		오 염 원	2	10	10	11
		주변건물	7	10	12	14
		수 목	7	12	10	14
		도 로	8	5	10	13
	시료채취구	높이 및 방향	22	20	24	24
	합 계		58	60	78	89
한국환경공단 안OO 차장	측정소위치	지역용도	13	14	12	14
		오 염 원	13	9	10	14
		주변건물	14	12	12	13
		수 목	14	12	14	14
		도 로	14	13	12	14
	시료채취구	높이 및 방향	24	19	18	24
	합 계		92	79	78	93
군장대 정OO 교수	측정소위치	지역용도	15	15	15	15
		오 염 원	5	12	15	15
		주변건물	12	12	15	15
		수 목	12	12	15	15
		도 로	12	5	15	15
	시료채취구	높이 및 방향	20	20	20	20
	합 계		76	76	95	95
자연보호중앙연맹 김OO 지회장	측정소위치	지역용도	5	10	15	15
		오 염 원	10	15	15	14
		주변건물	15	15	15	15
		수 목	5	10	10	14
		도 로	10	15	10	15
	시료채취구	높이 및 방향	25	20	25	25
	합 계		70	85	90	98
자연보호중앙연맹 윤OO 부회장	측정소위치	지역용도	6	5	13	15
		오 염 원	10	6	10	14
		주변건물	8	10	13	15
		수 목	5	10	10	13
		도 로	10	12	10	15
	시료채취구	높이 및 방향	15	10	15	25
	합 계		54	60	78	89