해양오염방지대책

	추진배경 및 목적
❍ 해상에서 발생하는 선박 및 해양시설로부터의 대규모 해양오염 사고에 대비해 재난관리 체계 및 기관별 활동방향을 규정하여 해양오염 재난관리능력 제고

□ 재난유형

◦ 선박 침몰・좌초・충돌 사고 발생으로 대규모 기름 및 위험・유해물질(HNS) 유출

◦ 육상 해양시설의 기름 및 위험・유해물질(HNS)탱크・송유관 파손

◦ 기타 이에 준하는 위기형태

□ 방제장비 보유현황

기관명	보관장소	오일펜스	유흡착제	유처리제	기타
완도군	완도항 제3부두 해양오염방제창고	160M (A,B-TYPE 혼합)	340KG (매트형 붐형)	10CAN (18LTR)	안전장화 50켤레 보호의 47벌 유이송펌프 1대
	약산면 우두리 977-5번지 적조방제창고	2,500M (A-TYPE)	1,550KG (매트형)		방유보호의 100벌 방유장화 50족

□ 추진계획

◦ ‘22. 5. : '대규모 해양오염사고 위기관리 표준매뉴얼' 작성

◦ ‘22. 5. : 적조 등 구제물질 구입 및 해양오염 방제장비 점검

◦ ‘22. 6. : 해양시설(오염물질저장시설) 점검

◦ 해양오염사고 발생 시 비상근무체제 유지 및 신속한 대응